
插上串口，看提示按回车键进入apboot命令界面，再依次如下输入
setenv ipaddr AP的IP地址
setenv serverip tftp服务器所在的电脑IP地址
setenv bootcmd 'cp.b 0xbed00000 0x1600000 0x400000;bootoctlinux 0x1600000'
saveenv

变量环境配置好后开始刷固件
tftp aruba.bin
erase 0xbed00000 +0x800000
cp.b 0x1600000 0xbed00000 0x800000

reboot

之后重启即可。


passwd  root


注：由于tftpboot命令已经被修改成校验固件头，所以请在出现如下

TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.198
Filename 'aruba.bin'.
Load address: 0x1600000
Loading: ###############################################
done
Bytes transferred = 7602180 (740004 hex)
Invalid image format version: 0x2020100
tftpboot failed: retrying in one second

时候，按一下ctrl+c终止tftp进程，接着再依次执行命令即可。